熱組件單元管線更新配置組立
1. 空氣管線更新
· [bookmark: _Hlk245130037]依照圖1配置，並更新舊有管線
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圖1 空氣管線
2. 1吋空氣管
· 依照圖2配置
[image: ]
圖2 1吋空氣管
3. 氨氣管線更新
· SUS蛇管3.6M ½”
· MFM裝配，如圖3所示
[image: ]
圖3  MFM及周邊配置

· 調壓閥與管線[purge 用]
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