進瓶輸送機電裝置模組
	
	規格
	數量

	模組硬體
	配置機電箱
	1組

	機電電箱尺寸
	SUS304 H855*W980*D300
	1組

	PLC 模組
	PLC 三菱FX3U-32MR
	1組

	繼電器
	MY2GS DC24
	1組

	電源器
	AD1240-24F
DC 24V Power 6A
	1組

	光感測器
	MISUM1 RN-04N
SICK WTB4S-3P2261
	1組

	變頻器
	HITACHI變頻器WJ200
	1組

	無熔絲開關
	FUJI BW50EAG(20A)
	1組

	總電功率
	2.0 KW
	1式

	線材
	整合線材
	1式

	整合
	確保訊號準確地回傳給控制器內部運作
	1式

	設計1
	電控箱設計圖
	1式

	設計2
	I/O設計圖(參考圖1)
	1式

	驗收
	於交貨地點完成交付標的
	1式


[image: ]

                            圖1

付款及驗收:
(1) 簽約後完成電路與電控箱設計圖，經工研院驗收後，支付30%頭期款
(2) 現場不含施作，完成交付標的，支付70%尾款
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進 瓶 輸送 機電 裝置 模組  

 規格  數量  

模組 硬體  配置機電 箱  1 組  

機電 電箱尺寸  SUS304 H855*W980*D300  1 組  

PLC  模組  PLC  三菱 FX3U - 32MR  1 組  

繼電器  MY2GS DC24  1 組  

電源器  AD 1240 - 24F   DC 24V Power  6 A  1 組  

光感測器  MISUM1  RN - 04N   SICK WTB 4S - 3P2261  1 組  

變頻器  HITACHI 變頻器 WJ 200  1 組  

無熔絲開關  FUJI  BW50EAG(20A)  1 組  

總電功率  2. 0   KW  1 式  

線 材  整合線材  1 式  

整合  確保訊號準確地回傳給 控制器 內部 運作  1 式  

設計 1  電控箱設計圖  1 式  

設計 2  I/O 設計圖 ( 參考圖 1)  1 式  

驗收  於交貨地點完成交付標的  1 式  

                                 圖 1     付款及驗收 :   ( 一 )   簽約後完成電路 與電控 箱設計圖，經工研院驗收後，支付 30% 頭期款   ( 二 )   現場不含施作 ， 完成交付標的，支付 70% 尾款  

