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	規格
	數量

	主機結構設計
	●整機所有零組件皆完成 3D 影像組裝，在設計階段即進行動態干涉檢視並完全排除。
●同時透過影像實體模型進行人體工學操作位置調整（如：面板高度、維護空間）。
●最小運動壓力角，將機構運動時的機械摩擦降至最低，運轉更平穩且大幅延長元件壽命。
	1式

	機械尺寸
	L 1357mm ×
W 1467mm × 
H 1800mm
(工作高度 900 ~ 930mm)
	1式

	機械淨重
	1700 kgs
	1式

	模擬與優化
	進行應力與軌跡模擬。
配合動態受力選用最佳化材質，將機械運轉摩擦與損耗降至最低，確保機台在長期連續運轉下達到最高效能。
	1式

	翻轉機構
	夾爪取瓶夾爪機器手
	16組

	光感測開關
	SICK WTB4S-3P2361
	2組

	輸送帶
	SUS304 
W115XH12500
W82mm
	1組

	高規格鋼材
	食品級不鏽鋼
	1式

	主機台桌面
	嚴格採用 SUS316 不鏽鋼 製造---是
	1式

	機台底板
	採用 SUS304 不鏽鋼製造---是
	1式

	運轉傳動軸
	SUS304 不鏽鋼
直徑25mm
	1式

	全機結構件防護防水等級
	達到 IP65
 (機械面板)
	1式





付款及驗收:
0. 簽約後，完成細部設計圖一份，經工研院驗收後，支付30%頭期款
0. 完成組裝測試後(不含現場施作)定位直接交付標的，支付70%尾款
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