EIO-4832 EtherCAT I/O模組
1. 規格 :
1.1 EtherCAT 通訊介面
1.2 支援COE 傳輸協定( CAN Over Ethercat)
1.3 支援Ethternet Autonegotiation功能。
1.4 支援分散式時鐘(Distributed Clock, DC)同步機制，最高同步週期需達250uS以下。
1.5 支援兩埠RJ45網路孔，作為EtherCAT 傳輸擴充用
1.6 支援48 Input / 32 Output, DC24V Level
1.7 Input 輸入電氣特性符合 IEC61131-2 Type1 和 Type 3, DC24V 準位
1.8 Output 輸出電氣, Max 輸出電流100mA, 輸出阻抗低於16歐姆,
Turn On 小於10ms, Turn Off小於10ms
1.9 支援A/B 二相式, 16 bit 上/下計數器，相容於TTL 電器特性，差動訊號輸入
1.10 輸入電壓DC24V +/- 10%
2. 機構尺寸 
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