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太陽能模組490 W _採購規範書
· 目的/用途說明：
· 為辦理於臺南市南區志開實驗小學建置太陽光電系統，協助評估太陽能模組發電效益與生產品質，並進行購買太陽能模組於案場建置後評估實際發電性能效益。
· 規格/功能需求：
· 廠牌：URE(聯合再生能源股份有限公司)
· 型號：DEF490O7A
· 太陽能模組數量：136片
· 太陽能模組電性標籤規格：
→最大輸出功率 (Pmax)：490 W(誤差0~+3%)
→模組效率：22.64 %
→開路電壓(Voc)：43.07 V
→最大輸出功率電壓：36.09 V
→短路電流 (Isc)：14.37 A
→最大輸出功率電流：13.60 A
· 太陽能模組機構特性：
→1908 ± 2 mm (長)  x 1134± 2 mm(寬)  x 35± 2 mm(高)
→重量：25.70 ± 1 kg
→電池片：120片半切M10 N-type TOPCon電池
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圖1、正背面外觀尺寸
· 交貨期：115年11月30日前   

· 廠商交付文件：■有  □無
· 太陽能模組序號表
· 太陽能模組每片功率實測值
· 工作環境及安全衛生注意事項：□有  ■無
如廢水廢氣排放處理、機儀設備應有防護措施（防護罩、高溫防護、液位監控、滲漏保護…）、壓力容器、升降設備法定程序、施工申請(動火、振動、噪音、高架作業、開挖、密閉室內作業、限制施工時段)
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