

主要技術規格
	項目
	規格要求
	驗證方式

	運算平台
	影像串流需相容 MediaTek Genio 520／720
	平台連線展示

	EO影像輸出
	錄影至少3840x2160@30fps、串流1920×1080 @ 30 fps，
	即時畫面確認

	IR影像輸出
	錄影至少 640×512 @ 25 fps、串流 640×512 @ 25 fps
	即時畫面確認

	控制介面
	1. 提供Ethernet 控制介面
2. 提供控制雲台具備speed mode 速度控制/ angle mode角度控制。
3. 可切換雙軸/三軸自穩鎖定模式。
4. 可切換EO變焦/IR變焦以及介接提供當前雲台姿態。
5. 提供設定影像拍照、錄影、串流解析度。
	功能展示

	連續運作
	EO＋IR雙路串流及控制功能連續運作 ≥ 30分鐘，無異常中斷
	連續測試

	客製樣機
	交付 2 套；客製酬載重量 ≤ 600 g
	秤重




工作範圍與驗收
1. 以S402為基礎完成EO／IR光電模組、影像輸出、機構及電子介面客製化，保留原有光電酬載基本功能。
2. 提供Genio 520／720所需之影像串流、控制通訊提供介接。
3. 驗收以2套樣機、雙路影像輸出、雲台／變焦控制、30分鐘連續運作及介面文件為主。

本文件為報價參考範本，可依實際硬體版本、介面與測試條件調整。
