地端高效能AI資料運算與3D繪圖工作主機
1. 本案需具備下列規格及功能要求：
	項次
	項目
	規格敘述

	01
	主機
	1. 處理器 CPU
Intel Core Ultra 5 250K Plus【18核】4.2G(↑5.3G) /30M /內顯Xe-core 
2. 主機板 MB
華碩 ProArt Z890-CREATOR WIFI(ATX/Marvell10G+Intel 2.5G+Wi-Fi 7)
3. 記憶體 RAM
金士頓 64GB(雙通32GB*2) DDR5-6400/CL32 *2
4. 固態硬碟 M.2｜SSD
美光 Micron Crucial P510 1TB Gen5 PCIe 5.0 讀11000/寫9500/TLC *2
5. 散熱器｜散熱墊｜散熱膏	
貓頭鷹 NH-U12S /5導管/NF-F12 PWM風扇
6. 顯示卡VGA 	
微星 GeForce RTX 5090 32G GAMING TRIO OC 32GB GDDR7 *1
麗臺 NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell 32GB GDDR7 *1
7. 顯示器
BENQ 31.5" 光智慧 HDMI Type-C IPS 2K 顯示器 BL3290QT
8. CASE 機殼
Antec P10 FLUX 靜音機殼/顯卡長40.5
9. 電源供應器
CORSAIR白金HX1500i 超靜音ATX3.1 全模電源供應器PCIe5.1
作業系統
Windows 11 Pro 中文專業版

	02
	UPS
	不斷電系統
科風PCM VGD-3000(110V) 3000VA/2100W 在線式/直立式


其他特殊要求：
1. 必須親送交機，廠商必須負責指定位置安裝完成，並與實驗設備連接測試無誤。
2. 機器若有故障得標廠商必須在2小時內親自抵達現場維修處理，不得要求郵寄維修。
3. 得標廠商必須將本單位原使用之電腦上硬碟、外接硬碟等資料, 完整移轉至新購機器上，資料不得遺漏。
4. 各組件至少三年原廠保固。(如原廠提供保固期間長於三年者，則依原廠保固期限辦理。)
驗收方式：
上述項目功能及特殊要求需全數達成。
