委託示範場域建置之除臭噴霧系統組裝
	項次
	品   名   規   格
	單位
	數量

	一
	電控箱組裝
	
	

	1
	訂製不鏽鋼防水電控箱 (含中板) 35cm*37cm*22cm*0.8mm
	組
	1

	2
	數位式計時器
	個
	1

	3
	電磁開關 110V 15A
	只
	1

	4
	110V 漏電斷路器
	個
	1

	5
	接地端子 /點
	點
	4

	6
	配電盤組裝
	式
	1

	二
	網室內噴霧設施組裝
	
	

	1
	單相 1HP噴霧機 110V
	組
	1

	2
	噴霧接頭+噴霧頭(雙孔)
	組
	5

	3
	電磁閥 1/2" (銅) 110/220 V(高壓)
	組
	1

	4
	1"*10" 過濾器(短)
	組
	1

	5
	50公升塑膠桶加蓋
	組
	1

	6
	PVC 給水管 水管球塞 及配管另料等
	式
	1

	7
	水管電線裁切(含固定管線五金等)
	式
	1


· 組裝時於現場配合裁剪相對適合尺寸。
· 電控箱組裝
· 配電盤組裝
· 網室內噴霧設施組裝


