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客製石英管材製作勞務委託規格
· 目的/用途說明：
· 執行計畫使用常壓微波電漿系統來對製程氣體進行改質轉化實驗，今因計畫需求，製作新的石英管來驗證轉化率，擬請購客製石英管材製作勞務委託。
· 規格/功能需求：
· 客製石英管材製作勞務委託規格需求說明如下：
1. 廠商需確認石英管安裝於常壓微波電漿系統之後，石英管可承受900℃的製程溫度。
2. 廠商需確認石英管安裝於常壓微波電漿系統之後，石英管一端可與常壓微波電漿系統的進氣端整合；另一端可以沙崙場域廠務的排氣端整合
· 安裝/測試要求：
· 廠商需親自至沙崙場域現場量測常壓微波電漿系統所使用的石英管尺寸。
· 廠商需親自至沙崙場域現場確認石英管能與常壓微波電漿系統整合。
· 廠商需將親自將此石英管安裝到常壓微波電漿系統，安裝期間不得要求使用單位負擔額外費用及材料
· 廠商於組合及整合期間所需用到的相關工具皆由廠商準備，不得要求使用單位提供。
· 檢測/驗收標準：
· 廠商需提供石英爐管出廠前的COA資料(900℃)
· 廠商需確認機台能達到上述規格/功能需求
· 交貨期：115年11月20日前   [image: image1.png]
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