廢燈罩塑膠自動拆解所需組件乙批

A. 數量：乙批(含XYZ三軸平台乙件、鋁擠型架兩件、橡膠皮帶傳動總成乙件)
B. 規格：
(1) XYZ三軸平台乙件(含以下25個零組件)

	項次
	品名
	廠牌
	型號
	數量

	1
	線性滑軌
	AirTAC
	LSH25HN2X800S40AN-M6
	3

	2
	浮動接頭固定座組
	MISUMI
	C-FJRHA10-1.25
	1

	3
	線性襯套
	MISUMI
	E-LBHM20LUU
	4

	4
	夾爪缸
	SMC
	MHZ2-40D-M9BL
	2

	5
	線性制動器
	TOYO
	GTH8-L10-600-BC-T40-C4
	1

	6
	線性制動器
	TOYO
	Y43-L2-150-BL-T10B-C4N2
	1

	7
	定位銷
	不限定
	MSV5-15
	4

	8
	平行鍵
	MISUMI
	KES6-20
	2

	9
	平行鍵
	MISUMI
	KES6-35
	3

	10
	轉向雙出力軸減速機
	祐晟
	RA065-ST-F000-R005-14-50-70-M5
	1

	11
	C形扣環
	MISUMI
	STWN20
	16

	12
	接合型皮帶HTD
	MISUMI
	5M-E-LLTBJ-H5M250-12
	2

	13
	接合型皮帶HTD
	MISUMI
	5M-E-LLTBJ-H5M250-432
	2

	14
	聯軸器 爪型夾鉗型
	MISUMI
	E-LMPJC55L78-13-20-LK5-RK6
	2

	15
	軸承固定座組
	MISUMI
	C-BGHPA6904ZZ-40
	10

	16
	電纜線保護鏈架 (23節)
	MISUMI
	C-MPD20-40-38-23-S20-8
	2

	17
	電纜線保護鏈架 (29節)
	MISUMI
	C-MPD20-40-38-29-S20-8
	2

	18
	伺服馬達
	三菱
	100W-HK-KT13W
	1

	19
	伺服馬達 (煞車)
	三菱
	100W-HK-KT13WB 100W(煞車)
	1

	20
	驅動器 100W
	三菱
	MR-J5-10B 100W
	2

	21
	編碼線、電源線 100W 5M
	三菱
	MR-AEP1CBL5M-A1-L
	2

	22
	帶煞車電源線 100W 5M
	三菱
	MR-AEPB1CBL5M-A1-L
	1

	23
	伺服馬達400W
	三菱
	HK-KT43W
	1

	24
	驅動器 400W
	三菱
	MR-J5-40B 400W
	1

	25
	編碼線、電源線 400W 5M
	三菱
	MR-AEP1CBL5M-A1-L
	1



(2) 鋁製擠型架兩件(材質、尺寸如下圖1及2示意圖)
                                                
(單位：cm)
[image: ]
圖1

                                                                               (單位：mm)
[image: ]
圖2

(3) 橡膠皮帶傳動總成乙件(尺寸如下圖3示意圖)
輸送帶材質：橡膠皮帶
機架及支腿材質：鋁
　(單位：mm)

[image: ]


C. 交貨期：115.11.30日前。
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