專業勞務_採購規範書
指定海域無人載具水下影像蒐集作業
· 目的/用途說明：
本案委託廠商辦理至少一次載具出海作業，利用無人載具至業主指定之近岸海域位置，蒐集指定位置附近之水下環境影像，作為業主後續瞭解現場狀況及相關作業規劃之參考。
· 規格/功能需求：
廠商應以業主指定座標為中心，於設備性能、海流、海床障礙及作業安全允許範圍內，進行周邊水下影像搜索。實際搜索方式得採平行線、放射狀、環繞式或其他適當路徑，並於成果紀錄中說明實際搜索方向、範圍及作業時間，工作內容敘述如下：
1. 辦理至少一次載具出海作業。
2. 航行至業主指定之近岸海域座標。
3. 於指定座標附近布放ROV或具同等功能之水下攝影設備。
4. 下潛至約水深50公尺處。
5. 拍攝該位置之海床、水體及周邊水下環境影像。
6. 於設備及海況允許範圍內，針對指定座標周邊進行適度範圍之搜索及環繞拍攝。
7. 記錄下潛水深及影像檔案。如有發現疑似管路、人工構造物或其他異常物體，應進行近距離及多角度拍攝。
8. 如未發現管路，應記錄實際搜索範圍及水下環境狀況。
9. 提供原始錄影、重點影像及簡要作業紀錄。
10. 簡要成果報告一份



1. 檢測/驗收標準：
· 工作時程：收到訂單後即日起~113.09.23
· 驗收項目(115/09/23前)：
廠商完成一次載具出海作業，並提供足以證明於業主指定海域進行水下影像蒐集之影像及作業紀錄，提交一份簡要報告，並經業主確認後，即視為完成履約。如因海流、海況、水下能見度、實際水深或設備安全限制，無法達到預定作業深度，廠商已於安全可行範圍內完成水下影像蒐集，並提供實際作業紀錄者，仍得辦理驗收。

1. 交貨期： 2026 年 09 月 23 日前
1. 安裝/測試要求：□有  ▓無 
1. 訓練：□有  ▓無
1. 售後服務要求：□有  ▓無
1. 廠商交付文件：▓有  □無
· 簡要成果報告一份。
1. 工作環境及安全衛生規定要求：□有  ▓無
1. 涉及智慧財產權歸屬要求：□有  ▓無
1. 廠商資格條件：□有  ▓無特別要求
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