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氣體擴散快速代理模型最佳化與3D視覺化作業
◇  目的/用途說明：
因應本計畫氣體侷限性環境擴散預測模型及後續動態預測技術建置需求，為確認既有石化場域CFD氣體擴散模擬資料與Omniverse／PhysicsNeMo快速代理模型之預測效能、資料需求及模型參數設定，擬委託廠商協助執行快速代理模型效能比較、資料量與模型參數最佳化，以及氣體擴散正向推論與3D互動式視覺化作業，作為後續模型擴充與系統介接之技術基礎，並實際配合工研院進行相關測試。
◇  規格/功能需求：
廠商須配合工研院之需求，完成下列氣體擴散快速代理模型效能評估、最佳化及正向推論視覺化作業：
1. 完成至少3組候選模型、模型架構或參數設定之效能比較。
2. 採相同CFD測試案例進行模型驗證，至少包含濃度場Relative L2 Error，並搭配高濃度區域重疊率或其他場域預測指標。
3. 完成模型預測精度、推論時間及模型適用性之比較分析，提出後續最佳化之模型架構。
4. 建立不同訓練資料量之模型效能Learning Curve，至少比較4組不同資料量設定。
5. 比較最佳化前後模型於相同測試資料集之Relative L2 Error、高濃度區域重疊率及推論時間。
6. 完成快速代理模型與Omniverse 3D場域之整合並完成至少10組測試情境之正向氣體擴散推論展示。
7. 於結案時提交結案報告，完成系統操作流程及模型介接方式說明。
◇  檢測/驗收標準：
■  工作時程：115.10.15~115.12.15
■  驗收項目：
廠商須依據上述之規格與功能需求，完成下列各項作業
1.  依據工研院之需求，協助進行各項測試並確認有達到規格相關需求。
2.  需繳交一份結案報告與可供修改之三維檢視工具相關資料，以符合工研院後續之設計變更需求。
若廠商未通過上述驗收條件，須於14個日曆天進行改善，經測試無誤後方可驗收，若期限內無法改善，則工研院有權視情況終止合約，不支付任何款項。
■  受託方於115年12月15日前完成” 驗收項目”後，委託方支付計畫總金額之100%。
◇  交貨期： 20 26 年 12 月 15 日前
◇  安裝/測試要求：▓有  □無
       ■  於工研院指定環境測試規格/功能中項目。
◇  訓練：□有  ▓無
◇  售後服務要求：□有  ▓無
◇  廠商交付文件：▓有  □無
◇  工作環境及安全衛生規定要求：□有  ▓無
◇  涉及智慧財產權歸屬要求：▓有  □無
  ■  廠商履約結果產出產品涉及智慧財產權（包含專利權、商標權、著作權、積體電路電路布局權、營業秘密…等）歸屬者，其內容如本院取得全部權利/本院取得部分權利/本院取得永久無償使用權。
  ■  廠商需對對本案產出內容履行保密責任。
◇  廠商資格條件：□有 ▓無特別要求
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