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[bookmark: _Toc224112361]一、計畫目標
為支援海域多元利用、能源與漁業協同發展，驗證再生能源設施與海上養殖共置之可行性，本計畫針對國內海域環境條件及養殖需求，透過數值模擬分析建構箱網之全域動力模型，整合波浪與海流等外力載荷因素評估箱網架構強度，針對浮框、網袋、繫纜等細節部件於不同浪況計算其應力等破壞判斷參數，計算結果可用於判別箱網結構易受損壞之位置。進而以此分析內容提出箱網設計精進方案，並評估未來海上養殖設施的安全性與耐用度。
[bookmark: _Toc224112362]二、工作項目
本勞務委託案工作項目說明如下：
(1)  [bookmark: _Hlk76580228]箱網結構數值模型建立
1. 建構箱網(含浮框、沉框、網袋、繫泊系統)之數值模型，其詳細規格如表1所示。
2. 建立全域動態模型-局部結構強度之整合模擬流程，具可調整輸入幾何、材料參數功能，允許箱網設計之更動。
3. 驗證所使用數值方法之準確性並說明其理論背景、使用限制與假設。
(2)  試驗場域環境情境分析
1. 建立不同潮位3案例 (最高高潮位、最低低潮位、平均潮位)、不同流速2案例(最大流速、平均流速)、不同波高2案例(最大示性波高、平均示性波高)以及海域極端條件(50年重現期)之載荷情境及各自對應之結構分析案例。
2. 探討各案例分別之整體架構受力分析與應力熱點強度評估。
3. 探討箱網結構於長時間載荷下動態與疲勞分析，評估長期受力之安全度與可行性。
4. 整理各案例之分析結果給出靜態與長期受力之情況，依據工作項目(二)之結果延伸給出設計改進建議方案。
[bookmark: _Ref237959778]表1 : 箱網細部規格
	項目
	尺寸及材質

	
	
	

	浮框
	內框圓周(m)
	62.8
	

	
	外框圓周(m)
	66
	

	
	浮框管徑(m)
	0.315
	

	
	材質
	HDPE
	

	浮球
	直徑 (m)
	0.91
	

	
	長度 (m)
	1.3
	

	
	浮力 (kN)
	8.5
	

	
	總重 (kg)
	41
	

	
	材質
	HDPE
	

	纜繩
	直徑 (m)
	0.03
	

	
	單位重(kg/m)
	0.45
	

	
	材質
	Dyneema
	

	
	破斷強度(kN)
	550 kN
	

	網袋
	網線線徑(m)
	0.0021
	

	
	網目尺寸(m)
	0.0604
	

	
	固相比(Solidity)
	0.25
	

	
	網袋深度(m)
	5 & 10
	

	
	材質
	Nylon
	

	沉框
	圓周(m)
	66
	

	
	管徑 (m)
	0.25
	

	
	內部鐵鍊單位重(kg/m)
	25
	

	
	沉框材質
	HDPE
	



[bookmark: _Toc224112363]三、檢驗/驗收標準
	驗收標準項目
	驗收標準/報告

	成果報告
	· 提供電子檔報告1式

	箱網結構數值模型建立
	· 建構並說明箱網數值模型

	試驗場域環境情境分析
	· 模擬各組波浪條件下靜態與長期之箱網整體結構及細部構件強度分析
· 結構強度改進建議1式


[bookmark: _Toc224112364]四、其它事項
(1) [bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]承包商須配合工研院的時間與地點不定期進行專案討論，並提供專業的建議與數據佐證，協助解決數值模擬分析上的各種問題。
[bookmark: _Toc529274771][bookmark: _Toc224112365]五、工作查核點
	項目
	日期
	備註

	期末報告
	115年11月30日前
	模擬及分析結構強度1式 (提供電子檔)


[bookmark: _Toc224112366]六、付款方式
	項目
	驗收項目
	預定日期

	第一期款
	繳交期末報告電子檔，並支付100%款項
	預定115年11月30日前撥付
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