名稱：海洋用自記式濁度感測器及零組件備品
1、 目的
「風力發電政策推動與離岸風電運維技術研發計畫」之離岸風場施工環境數位融合系統開發所需之海域實測工具開發，購置海域濁度感測器進行系統整合，進行作業水深濁度之量測。

2、 驗收項目
(1) 提供海洋用自記式濁度感測器(含水下自動清潔裝置) 1組。
(2) 提供感測器備品1套，含替換用濁度探頭、電源供應及水下自動清潔裝置。

3、 規格
(1) 採樣頻率：10s to 24h
(2) 最大作業水深：200dbar
(3) 0-1250FTU範圍內之標準差<2%
(4) 儲存空間：> 200,000筆數據
(5) 重量：空重 < 300g, 水重 < 100g
(6) 時間常數：<0.1秒
(7) 時間偏移量：<60s/yr
(8) USB Type-C傳輸
(9) 光學探頭須具備水下自動清潔裝置

