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FY116飲用水質檢測契約書
施工規範書
壹、施工範圍：
 工研院中興院區、.光復院區、光明新村區
貳、一般規範：
1. 承攬商所攜帶工具及設備應符合相關法令要求，使用之臨時用電必需經設施工程人員指定供電位置接出，並經自備適當容量之漏電斷路器方可使用。
2. 欲參與此項工程之廠商，投標前需會同請購人至現場會勘，充分了解施工範圍實際狀況與相關需求，否則日後承包商不得藉任何理由推諉或要求給於補償與加價。
3. 本工程為責任施工，報價單所列數量僅供承包商估算及施工之參考。
4. 本工程標單包含完成此項工程之所有未詳列於標單上的配件。
5. 廠商於施工前需與請購人協商施工日期後方得以施工。
6. 施工前防塵措施及每天清理施工現場、廢棄物當天清離。
7. 廠商於施工期間於每日施工完畢時，將現場清理乾淨始可離開。
8. 廠商在施工時須特別注意安全，施工人員的防護裝備需齊全，應依「本院院外人員至本院作業安全衛生管理基準」之相關規定辦理。
9. 廠商於工程完畢須會同業主相關人員勘察現場復舊情形，如確屬廠商施工時破壞，廠商須負責修復。
10. 廠商進入院內施工應穿著工作服或背心(附有廠商名稱及編號)，違反規定者即令停止施工，如屢勸屢犯則依本院相關規定辦理。
3、 相關規範：
1.承包廠商需具備行政院環境保護署‧環境檢驗測定機構許可證，許可類別：飲用水檢測類。
	2.
	採樣頻率：飲用水質採樣檢測作業為每三個月定期或依(特殊)需求日檢驗一次。

	3.
	檢測項目：總菌落數，大腸桿菌群。(總菌落數使用環保署公告之塗抹法檢測，大腸桿菌群使用環保署公告之濾膜法檢測)。(檢驗內容詳如附件一)。

	4.
	每季採樣分析，且需提正式檢驗報告予工研院備查。(每季取樣數量、位置，依業務部門提供之請購數量及水質檢驗維護計畫表，於2、5、8、11月施作)。

	5.
	光復院區每年2月份，增加施作救旱井水水質檢驗。(檢驗內容詳如附件二)。

	6.
	承包商施工前需與業務部門招開(承攬安全衛生會議)。

	
	

	
	


4、 附件：
附件一 : 飲用水質檢驗項目及檢驗方法
	檢  測  項  目
	單   位
	檢測方法

	總菌落數
	CFU/mL
	NIEA E203.56B

	大腸桿菌群
	CFU/100mL
	NIEA E230.55B

	
	
	


附件二 : 光復院區救旱井水質檢驗項目及檢驗方法
	檢  測  項  目
	單   位
	檢測方法

	總菌落數
	CFU/mL
	NIEA E203.56B

	大腸桿菌群
	CFU/100mL
	NIEA E230.55B

	化學需氧量 
	mg/L
	NIEA W515.54A

	氨氮 
	mg/L
	NIEA W448.51B

	砷 
	mg/L
	NIEA W434.54B

	鉛 
	mg/L
	NIEA W306.55A

	鎘 
	mg/L
	NIEA W306.55A

	總鉻 
	mg/L
	NIEA W306.55A

	硒 
	mg/L
	NIEA W341.51B

	鐵 
	mg/L
	NIEA W306.55A
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FY116飲用水質檢測規格說明書

契約案號(請購單號)：【B04945】

第一條：工作名稱 飲用水水質定期檢測及採樣工作。

第二條：工作內容 依飲用水管理條例辦法規定辦理檢測。

1、 採樣頻率：每三個月定期或依(特殊)需求日檢驗一次。

2、 檢測項目：總菌落數，大腸桿菌群。(總菌落數使用環保署公告之塗抹法檢測，大腸桿菌群使用環保署公告之濾膜法檢測)。

3、 工作說明：本工作計劃依雙方協商方式進行，由廠商負責採樣分析，且需提正式檢驗報告予工研院備查。(每季取樣數量、位置，依業務部門提供之請購數量及水質檢驗維護計畫表施作)

第三條：計費方式

1、 前述工作範圍所含之費用以每台新台幣含稅報價，覆驗價格以成交價之八折計算。

2、 若變更前述工作內容或變更部分，則另行商議計費。

第四條：工作期限

1、 廠商接受工研院委託並確定工作事項後，採樣日由雙方協調以配合期限內完成。

2、 檢測期間自決標日起至116年12月31日止計一年。
第五條：工程轉讓 
    1、廠商不得隨意將工研院委託分析之工作轉讓他方。

第六條：付款辦法

1、 每季檢測工作完成後由廠商開出統一發票及檢測報告，向工研院業務部門申請核付。

2、 經工研院業務部門查驗後，由工研院業務部門辦理付款手續。

第七條：工作保密 所有相關工作之化驗及結果，非經工研院同意不得洩漏，亦不得私自影印收存。

第八條： 若政府單位變更檢測之頻率及項目時，計費方式將依實做數量及次數計算。

第九條：違約罰則

1、 廠商如不能完全配合工研院工作需求，適時完成工作時，工研院若有受到損失，廠商應賠償工研院因此所受之損害，其款項工研院得於其依本契約應支付廠商之費用中扣抵之。

2、 廠商未依約履行，工研院得立即終止本購案，並每逾期一日未完成工作罰總貨款之0.1%，且上限為總貨款之20%。

 (附件)

	FY116飲用水質檢測預估數量與費用統計表

	負責部門(區域)
	FY116
數量
	FY116
單價
	FY116
金額
	數量增減
	FY116
增減金額
	備註

	
	
	
	
	增加
	減少
	
	

	公用工程部(中興中區)
	128
	
	
	4
	
	
	

	綜合工程部(中興西區)
	111
	
	
	
	
	
	

	綜合工程部(中興東區)
	142
	
	
	1
	
	-550
	中榮二廠2樓移除1台

	光復工程部(光復院區)
	97
	
	
	
	
	
	

	光復工程部(光復院區水井檢驗)
	1
	
	
	
	
	
	

	公服光復服務部(光明新村)
	9
	
	
	
	
	-1100
	光明新村140號移除2台

	光明新村(光明幼兒園)
	12
	
	
	
	
	
	

	合    計 (含稅)
	500
	
	
	
	
	-1650
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