工研院綠能所勞務採購規範書
購案名稱：材料機械加工（戶外測試製作加工、材料機械加工）
一、目的及用途
為配合太陽光電多元應用系統之戶外試驗、場域建置及長期性能觀測需求，辦理材料機械加工勞務採購。本案以架高型與垂直立面型太陽光電系統之戶外測試構架、支撐元件與連接構件為主要加工對象，依請購單位提供之3D配置、放樣圖、模組尺寸與場域介面需求，進行材料下料、裁切、鑽孔、開孔、焊接、整形、試組裝、表面防蝕及現場安裝配合等加工工作。
加工成果將作為後續戶外環境曝曬、系統性能觀測、材料耐候與連接狀態追蹤之基礎。藉由建立加工前後尺寸、材質、表面狀態與安裝介面之可追溯資料，可供後續比較構件腐蝕、鬆動、變形、表面劣化及維運需求，並作為多元應用太陽光電系統設計改善與戶外測試之參考。
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圖1　材料機械加工與戶外測試製作流程示意圖
二、工作項目
1. 圖面與加工條件確認：依提供之架高型、垂直立面型系統3D配置、放樣圖及模組規格，確認加工範圍、構件型式、尺寸、孔位、連接方式、基礎/底板介面及現場安裝條件。
2. 戶外測試構架與材料機械加工：辦理必要之型鋼、板材、底板、支撐件、斜撐、橫樑、立柱及連接件加工，內容得包含下料、切割、鑽孔、開孔、攻牙、焊接、研磨、整形及其他完成組裝所需之機械加工。
3. 模組固定與連接元件加工：依模組尺寸與支架配置製作必要之固定座、連接片、壓件、扣件或配套構件，確保模組安裝孔位、固定間距及施工介面可與系統構架銜接。
4. 表面防蝕與加工後整理：依構件使用環境與材料需求辦理表面防蝕處理或加工後修補，並完成外觀、邊緣、焊接區、孔位與表面完整性檢查，作為戶外曝曬前初始狀態。
5. 試組裝、尺寸與施工介面確認：於出貨或現場安裝前辦理必要之試組裝或介面檢核，確認立柱、橫樑、斜撐、底板、模組固定與構件連接無重大干涉，並記錄主要尺寸、孔距、柱距、水平/垂直介面及修改項目。
6. 場域製作加工與安裝配合：配合戶外測試場域進行基礎、錨栓、立柱、橫樑、斜撐與模組支承構架等施工介面確認，必要時辦理現地調整加工，以確保完成構架可供後續戶外測試與性能追蹤。
7. 成果彙整與戶外測試基準資料建立：彙整加工圖、材料規格、加工方式、主要尺寸、現地施工照片、完成狀態、異常/修正紀錄及後續觀測建議，完成成果報告。
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圖2　加工與施工介面情境：支承細部、放樣、基礎與立柱固定

三、驗收項目與時間
	編號
	內容說明
	預定完成時間

	＊1
	材料機械加工與戶外測試製作加工成果報告
	2026/12/10


成果報告至少應包含：工作範圍與主要材料與構件規格、加工方式與流程、主要尺寸與組裝介面、戶外測試構架製作與安裝情形、現場照片、異常與修正紀錄、初始狀態基準及後續戶外觀測建議。
四、廠商條件：
• 具太陽光電支架、鋼構、型鋼、金屬構件或相關機械加工之執行實績。
• 具太陽光電模組支撐構架、架高型或垂直立面型系統之現場安裝介面整合能力。
五、完成期限：
本案履約期間2026/12/10前完成。廠商應於期限內完成材料機械加工、戶外測試構架製作與必要之現場配合，並交付完整成果報告；如因材料供應、場域施工條件或其他不可歸責於廠商之因素需調整時程，應事先敘明原因並經請購單位同意後辦理。
六、權利之歸屬：
凡因執行本購案所產生之加工圖面、材料與構件規格、尺寸紀錄、製作照片、現場照片、分析資料、成果報告及其他相關成果，其所有權及相關權利，除法令另有規定或雙方另有書面約定外，均歸工業技術研究院所有。未經工業技術研究院書面同意，廠商不得擅自對外公開、發表、轉授權或移作其他用途。
七、付款方式：
廠商完成驗收項目＊1「材料機械加工與戶外測試製作加工成果報告」，並經請購單位審查及結案驗收合格後，支付契約總價100%。付款須俟廠商依契約規定完成應辦事項並檢具相關請款文件後辦理。
八、結案驗收：
本案結案驗收依契約及本規範書相關條款辦理。廠商應完成材料機械加工、戶外測試構架製作與場域施工介面配合，並交付完整成果報告。若交付內容有缺漏、加工件與圖面無法對應、主要尺寸或材料規格紀錄不足、照片或現場成果無法佐證，或經審查認有修正必要者，廠商應依請購單位通知期限完成補正、修訂或說明，經確認符合需求後始得辦理結案驗收。
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圖3　加工品質與戶外測試評估矩陣
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