一、請購案名：電解槽支撐板組件
二、用途說明：用於電解槽組裝之支撐板
三、請購明細：
0.注意事項
a. 組件必須平整，變形量小於0.1%，平坦度達到20μm。
b. 因需要與其他組件互相搭配(如下列各圖所示)，其公差小於正負0.1mm

1. 品名：支撐板
材質：PPS+40%GF
處理：無 
規格：成形出的支撐板如附圖
數量：520片
公差：0.1mm
圖示(單位mm)
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