116-117年工研院新竹院區單人宿舍洗衣機烘衣機設置暨服務契約
採購規範書

1、 採購名稱：
116-117年工研院新竹院區單人宿舍洗衣機烘衣機設置暨服務契約採購案。

2、 參與投標資格
廠商投標時應檢附： 
營業項目須有自助洗衣相關行業之廠商登記、設立或營業證明文件。

3、 服務期間
1、 服務期間：民國116年1月1日起至117年12月31日。
2、 契約期滿經雙方同意得續約乙年。

伍、 需求說明
一、 服務標的
(一)得標廠商設置洗衣機45台、乾衣機40台，供工研院中興院區與光明新村之單人宿舍同仁使用，設置位置與數量如下：
	宿舍別
	一單
	三單
	四、
五單
	六單1F
	六單3F
	六單4F
	七單
	八單
	九單
	光明
男單
	合計

	洗衣機
	2
	3
	3
	3
	0
	1
	3
	16
	12
	2
	45

	乾衣機
	1
	2
	2
	3
	1
	0
	3
	15
	12
	1
	40


(二)洗衣機規格
1.能源效率：應符合能源局「洗衣機節能標章能源效率基準與標示方法」之洗衣機能源效率基準值。
2.容量與機齡：不得低於9.5公斤，且機齡為5年以內。
(三)乾衣機規格
1.能源效率：應符合能源局「乾衣機節能標章能源效率基準與標示方法」之乾衣機能源效率基準值。
2.容量與機齡：不得低於8.2公斤，且機齡為5年以內。
二、 服務條件	
(一)收費標準
1.洗衣機：每次投幣新台幣不高於20元整，可洗衣時間30分鐘。
2.乾衣機：每次投幣新台幣不高於10元整，可烘依時間20分鐘。
(二)收費方式
由得標廠商自行收取洗衣機、乾衣機投幣機內之現金。

(三)場地費用與水、電費用
1.工研院無償提供場地，供得標廠商放置洗衣機與烘衣機。
2.得標廠商應提出洗衣機與烘衣機所需之用水與用電證明文件，並將所產生之水、電費用支付予工研院。
3.若有價格變動須經雙方書面同意後方可調整。
(四)保養頻率得標廠商應依附件一，負責機台保養與清潔。

陸、驗收規範及標準：
依「伍、需求說明」之服務標的，完成驗收: 
一、設置位置與數量：得標廠商應於規範之設置位置與數量，供工研院點交。
二、設置規格：得標廠商應提出佐證資料，證明洗衣機與烘衣機之機齡及容量。
3、 功能測試：得標廠商應提出功能測試報告，確認規格符合驗收標準：
(一)證明洗衣機符合能源效率：應符合能源局「洗衣機節能標章能源效率基準與標示方法」之洗衣機能源效率基準值。
(二)證明烘衣機符合能源效率：應符合能源局「乾衣機節能標章能源效率基準與標示方法」之洗衣機能源效率基準值。
(三)洗衣機與烘衣機每分鐘所耗水、電之證明文件。


附件一：洗衣機與烘衣機保養項目與頻率
	保養頻率
	保養項目
	洗衣機
	烘衣機

	每隔週
	清潔及
保養
	1.清潔表面、給水濾網、水環蓋、壕溝及內桶。
2.檢查排水管是否暢通。
3.測試機器是否正常。
	1.清潔表面、內外棉絮 網、圓門及內桶。
2.檢查背面排氣管是否暢通。
3.測試機器是否正常。

	每月
	消毒
	每次以悍菌遁消毒液2瓶蓋，加入洗衣槽，採【毛織品】洗淨流程清洗1次，全程約30分鐘，消毒液浸泡約10分鐘後，以清水洗淨內桶。
	以悍菌遁抗菌清潔劑消毒內桶，在內桶表面上均勻噴灑2~3秒後，以【細緻衣物--低溫】烘衣流程烘乾20分。

	每半年
	清潔

	1.上述項目加強清潔。
2.使用檸檬酸，蘇打粉藥劑浸泡清除內部沉澱污垢及維護8H。 
	1.上述項目加強清潔。
2.檢測熱度。

	每年
	大清潔
	1.上述項目加強清潔。
2.拆解洗衣槽，清洗內部沉澱污垢。
	1.上述項目加強清潔。
2.檢測熱度。
3.拆解內桶，清潔機器內部棉絮。















