[bookmark: _Hlk214992088]請購 115年能源電力基礎調查委外辦理-
電力資訊蒐集及資料庫建置
1、 採購內容
	項次
	項目
	產品收驗規格
	數量
	單位

	1、 
	實地訪查及電力資訊蒐集
	依工作項目說明完成電力資料庫研究報告一式，內含附表1所示調查資訊。於115/10/25前提供工項一之建構報告及資料說明內容。
	1
	式

	2、 
	電力資訊可視化
	依工作項目說明，建構電力資訊可視化系統研究報告1式，於115/12/10前提供工項二之建構報告及資料說明內容。
	1
	式


2、 工作項目
(1) 電力資料庫建置
以附表1的資訊項目內容為範圍，從公開資訊中爬取臺電在臺南市的電力資料，需具有自動化動態更新能力。另，透過拜訪臺電相關區處及臺南市政府，補充完整資料庫內容。整體資料以臺南市電力相關為範圍，需包含：
1. 區域電力負載與需求
2. 綠能發電（創能）現況
3. 電網設施與妥善率
4. 儲能系統建置現況
5. 高能耗產業與節能潛力
6. 關鍵基礎設施韌性與備援
7. 產業別用電
8. 災害跨區調度歷史
如因敏感資訊而無法取得時，可用間接推估及分析方式替代。但須註明可能誤差比例。
(2) 資訊可視化系統
1. 除資料庫外，需建立可視化系統產生圖表。
2. 圖表內容須能具體呈現工作項目(一)內的8項資料，並呈現其具有動態更新能力。
產生圖表須能呈現於不同大小螢幕之顯示裝置，以及便於操控的介面。
3、 需用時間
自得標日起依據採購項目進行工項，並依規定日期繳交驗收繳交階段性報告驗收。
4、 經費：共新台幣    元整(含稅)，分二階段給付，說明如下：
1. 10月25日前，提供工項一之建構報告及資料說明內容，支付總額40%。
2. 12月10日前，提供工項二之建構報告及資料說明內容，以及使用手冊，支付總額60%。
5、 其他說明：為評估本案採購金額，已請與臺南市政府簽約之服務建議書內元程科技有限公司陳建廷負責人(gentytin@gmail.com)協助報價。

[bookmark: _Toc235110738]附表1、臺南市電力基礎資訊調查表
	調查項目
	內容概述
	調查區間
	時間單位
	資料來源
	應用說明

	1.區域電力負載與需求
	各行政區、工業區及南科之歷史用電量、尖離峰負載、電力需量反應參與紀錄。
	過去5–10年
	小時/月
	台電公司（營運數據）、經濟部能源署、園區管理局
	用於建立AI負載預測模型，評估未來AI資料中心與晶圓廠進駐時的電力缺口。

	2.綠能發電（創能）現況
	太陽光電（屋頂/地面/漁電共生）、生質能、風力發電之裝置容量與實際發電出力（Capacity Factor）
	過去5年
	分鐘/月
	經濟部能源署、台電再生能源處、南市府地政局
	評估綠電在地供應能力（含憑證需求），作為微電網與綠電直供（CPPA）路徑規劃基礎。

	3.電網設施與妥善率
	變電所（超高壓/一次/二次）負載率、饋線容量、線路地下化比例、設備汰換與維修頻率（MTBF/MTTR）
	過去10年
	年/事故次數
	台電公司輸配電系統調度中心、維護單位
	找出電網瓶頸與高風險脆弱節點，規劃中長期變電所擴建及智慧變電所（IEC61850）優化項目。

	4.儲能系統建置現況
	境內AFC調頻輔助服務、定置型儲能（BESS）、光儲系統、工廠自用儲能之容量、充放電效率與運轉狀態。
	過去3年
	分鐘/日
	台灣電力交易平台、標準檢驗局、民間能源業者
	評估電網動態支撐能力，用於規劃社區型與園區型儲能調度，降低科技業瞬間壓降風險。

	5.高能耗產業與節能潛力
	半導體、光電、傳統製造業等大用戶之能效指標（EPI）、製程餘熱回收、冷卻系統耗能與節能改善空間。
	過去3–5年
	年
	經發局、環境保護局（碳盤查數據）、工業區服務中心
	篩選節能示範場域，推動ESCO（能源服務業）媒合，引進AI能管系統（EMS）進行精準節能。

	6.關鍵基礎設施韌性與備援
	醫院、水廠、政府機關、通訊樞紐之自備發電機容量、燃料儲存量及緊急斷電切換時間
	現況調查（每兩年更新）
	單一時間點（Static）/演練紀錄
	消防局、各關鍵基礎設施營運主體、兵役局
	規劃極端氣候或地緣政治風險下的民生關鍵電力防線，設計區域型孤島微電網。


※ 以上調查內容涵蓋因應自然、人為災害或事故所衍生的區域電力跨區調度之歷史紀錄資料
