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	工程名稱: 中興院區 人行步道清洗維護
	表單編號:

	
	施作地點: 戶外人行道

	項次
	查 核 內 容
	合 格 標 準
	查 核 情 形
	合格否
	備　註

	一、材料查核

	1
	高壓機馬力
	引擎馬力15hp以上
	
	
	

	2
	高壓機清洗方式
	需搭配清洗盤作業
	
	
	

	二、施工中查核

	1
	人員防護
	穿戴警示背心及安全帽
	
	
	

	2
	施工警示措施
	施作路段前後設置標示牌或警示三角錐
	
	
	

	三、完工驗收

	1
	總長約1500m2，面積約2500 m2
	清洗後無青苔、無土塊，踩踏不滑
	
	
	

	2
	步道磚無毀損
	若有需修復原狀
	
	
	

	3
	場地清潔
	現場無殘留作業材料
	
	
	

	  4
	52、53前淺溝
	無無青苔、無雜草
	
	
	

	規劃人員：顏淑梅
	查核人員：

	規劃日期：2026-09-01
	查核日期：

	部門主管：林嵐清
	部門主管：


查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。
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