A512005304品項：AI辨識系統整合平台組件 採購規範書

	品項名稱
	規格／用途說明
	單位
	數量

	國產 AI SoC 
邊緣運算模組
	國產NT98690 AI SoC 晶片模組（含核心板、載板、記憶體及儲存裝置），供 AI 辨識與邊緣運算整合使用。
	組
	1

	AI模組機載整合與飛控介面組件
	AI模組用DC/DC電源轉換模組 1 組(22~48/ 4.5~30 Ah)、影像／資料介面轉接板 1 片、連接線材及連接器 1 式、安裝固定組件 1 式，供機載供電、訊號介接及整合測試使用。
	批
	1

	電池模組
	電池規格至少符合以下規格(台製)~
160*150*120/ 載重約4.8kg/ 電池容量21Ah/ 工作電壓44.4V/ 工作電流80A/ 充電比例3.8
	顆
	1

	機構優化耗材
	鋁合金或碳纖維結構板材 1 式(約 200–237 W/m·K)、模組安裝支架 1 組、減震及固定耗材 1 式，供機載安裝與結構優化使用。
	批
	1

	散熱模組材料
	散熱片 1 組、輔助散熱組件(風扇)  1 組。
	批
	1

	觸控式遙控模組
	8 吋強固型觸控式遙控模組；Intel Atom x6413E、Windows 11 IoT、16GB DDR4、256GB SSD、1920×1200 觸控螢幕、1,000 nits、雙搖桿及功能按鍵；支援 Wi-Fi、Bluetooth、USB、HDMI、LAN，IP65 防護。
	組
	1




