CAD 圖形以圖搜圖技術可行性評估
一 採購目的與評估基礎
以既有 5 張 CAD 圖形之概念驗證（POC）結果為基礎，委託廠商完成技術可行性評估報告，釐清以圖搜圖之適用條件、檢索成效、限制及後續導入成本，供本單位決定是否進行擴大驗證與系統建置。從現有資料中已展示型錄圖片擷取、相似零件檢索與排名。惟現階段僅屬小樣本展示，未具完整標註及量化驗證；畫面相似度分數不得直接解讀為準確率，亦不得據以宣稱具備零件替代選型能力。
二 委託工作範圍
1. 盤點與重現：確認 5 張查詢圖、圖庫來源、實際候選數量、模型與版本、前處理、檢索參數及執行環境；逐筆重現原始排序。資料或程式不足時，列明缺漏與替代驗證方式。
2. 方法與成效比較：比較既有方法及至少一種可執行替代方案，例如圖像特徵向量檢索與幾何輪廓特徵；評估裁切、去除尺寸線／文字、旋轉及縮放對結果的影響，區分原圖與變形圖成果。
3. 錯誤與適用性分析：檢查外觀近似但尺寸、孔徑、結構不同之誤判，並分析視角、背景、解析度及多視圖差異。原生 CAD 檔解析與 3D 幾何比對僅列後續建議，不納入本次實作。
4. 導入評估：提出資料整備、圖庫更新、檢索架構、人工覆核及規格篩選需求；估算擴大驗證所需資料量、工期、人力、軟硬體與授權費用，並提出分階段執行方案。
三 資料與範圍邊界
本單位提供既有 5 張圖、POC 附件及可取得之候選圖庫與測試紀錄；廠商於啟動後 3 日內提出資料清單，雙方確認測試範圍。本案以 CAD 圖面截圖／型錄圖像檢索為主，不含正式系統上線、介面開發、ERP 串接、大量建檔或模型訓練；追加工作須另行書面議定。
交付成果與驗收要求
四 測試設計與判讀原則
由本單位與廠商共同確認每張查詢圖之目標零件及相關候選，建立標註表。查詢原圖若存在圖庫，應排除同檔自我命中，另列含重複圖與去重後結果；同一原圖之旋轉、裁切版本不得視為獨立樣本擴充成效。
5 張原圖均須提供 Top 5 排名、命中與失敗案例。至少量測 Top 1 命中率、Top 5 命中率及查詢延遲；命中率定義為指定排名內出現經確認目標之查詢數／有效查詢總數，並列原始計數。圖庫不足 5 筆時揭露實際候選數；標註不足則說明無法計算之指標，不得自行推估。
測試紀錄須載明圖庫規模、硬體、模型版本、參數、時間量測起訖及重複次數。既有 5 張結果僅供探索，不推論整體產業準確率；報告須另提出擴大樣本、保留獨立測試集及多類零件驗證計畫。
五 交付項目與時程
	交付項目
	內容及格式
	期限

	評估報告
	報告定稿、逐筆結果 CSV／Excel、標註表、設定與操作說明、可交付之測試腳本。
	決標生效且資料齊備後第 45 日前


註：以上日數自履約起算日起計。若原 POC 元件無法取得，須於報告揭露並提供替代流程，使第三人可依所附資料重做本次測試；第三方工具須列明版本、授權及取得方式。
六 驗收標準與修正
1. 完整性：工作範圍與交付項目均已完成；每項結論可追溯至測試紀錄，具備原始圖識別碼、圖庫清單、排序、分數、標註與判讀依據。
2. 可重現性：依交付操作說明抽驗至少 2 張原圖；排序與指標須可重現，非確定性結果應事先說明容許差異及原因。缺資料項目須經本單位書面確認處理方式。
3. 決策可用性：明確提出「可行、附條件可行或現階段不建議導入」結論，列明證據、限制、改善優先序及下一階段預算。本案不以必須達成特定命中率作為驗收條件。
4. 修正與付款：廠商應於收到審查意見後 7 日曆天內完成補正；驗收合格並檢附合法憑證後一次付款。報價應含測試、報告、說明與補正費用。
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