機車惰轉分析儀保養案

	MEXA-584JA*2機車廢氣分析儀年度保養與耗材更換內容如下:

	1. 年度保養 
a. 分析儀內外部清潔
b. 電路板檢查
c. 流量測試、幫浦薄膜檢查
d. 分析室清潔保養
e. 歸零校正、全幅校正
2. 十點線性校正 
3. 幫浦薄膜*8pcs
4. 排水分離器*4pc
5. Red O-ring*4pc
6. 煙嘴塞子*4pc
7. Air Filter*4pc
8. 分析室用O-ring*8pcs
9. 偵測極限與定值測試




