推動觀光工廠產業跨領域行銷國際之IEC61131控制展示平台委託設計與製作
一、工作項目：

A. IEC61131控制展示平台設計製作
B. 展示平台PLC設計
C. 組裝與試運轉 
E. 西洋棋馬頭樣品加工程式設計與製作

二、工作規範：

A. IEC61131控制展示平台設計製作
1.工研院智機中心提供元件：
a. M100 控制器 (MIO5251)
b. ESIO 1 輸入/輸出IO卡
c. 
2.配合廠商提供元件：
a. M100專用操作面板(尺寸如圖1)
b.15吋LCD螢幕， 數量:2個 (含電源供應器、訊號線材、配件)(如圖2)

c.動態展示板金座，烤乳白色漆，數量:2個(如圖3)
e.展示平台板金主體，烤乳白色漆，數量:2個(如圖4)

f.Atom J1手搖式電子手輪，數量:2個
g.50W SME-L00530MAB絕對式伺服馬達及100W SDP-010E2C驅動器含絕對式電池SDH-BAT-SET，數量:12個

h.400VA變壓器，數量:2個
3.配合廠商工作事項：
a.依照第1項提供之a、b項組件及尺寸，設計展示平台板金主體。
b.依照第2項提供之a、e項組件及尺寸，設計展示平台板金主體。
c.依照第2項提供之f、g項組件及尺寸，設計動態展示板金座。
d.展示平台板金主體須提供搬運把手、分離式背板、配電底板、上通風冷卻通道、下通風通道、輸入電源插座等功能。
e.動態展示板金座須提供固定伺服驅動器、伺服驅動器、變壓器等功能。
f.提供展示平台配線連接圖資料。
B. 展示平台LADDER設計

1.配合工研院提供元件，提供M100專用操作面板操作功能。
2.提供手搖式電子手輪操作功能。
3.提供IO規劃電子檔案。
4.提供專案檔，須包含Level1、Level2、Level3、SUB-program的LD3檔案。
5.須提供位元定義檔案表、警報定義檔。

C. 組裝與試運轉

1.組裝M100專用操作面板、控制器組件。
2.組裝15吋LCD螢幕、手搖式電子手輪、伺服馬達及驅動器、變壓器等組件。
3.組裝展示平台所需之電器連接組件及線路。
4. 熟悉工研院控制器操作及整配線與送電測試工作
a.伺服、馬達設定(絕對式系統)
b.操作功能：HOME、JOG、MEM、MPG (5軸測試)
c.面板機能：緊急停止訊號、電力投入ON/OFF訊號
d.配線電路及纜線配置，製作以下線材
(1) 4832 SIO卡MPG信號輸入電纜線 
(2) MPG三合一手輪用之彈簧捲線
(3) Cat5e通訊信號線
(4) 伺服馬達編碼器0.5米電纜線

(5) 伺服馬達電源0.5米電纜線
D. 西洋棋馬頭樣品加工程式設計與製作
1.配合工研院M100控制器語法格式，設計西洋棋馬頭加工程式。
2.後處理器機台構型為擺頭式的BC構型。
3.提供加工程式。

4.提供工單。
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三、驗收方式
A.展示平台2組
B.動態展示平台2組
C.控制接線圖
B.LADDER設計專案檔
E.西洋棋馬頭樣品加工程式設計與製作
四、配合事項

1.廠商須熟悉M100控制器電控應用及周邊零組件組立配電作業。
2.保固期為12個月。
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