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採購規範書
品名：仁澤2號井供水及5號井注水試驗勞務
案號：


1. 需求規格/數量
	品名
	規格
	數量

	2號井園區供水管線配置(含材料提供及施工)
	· 2號井3吋ANSI 600法蘭出口對接4吋10K閥門：法蘭、變頭、3吋耐壓鋼管(長度需配置4吋閥門前)及耗材等，含料帶工
· 數量2套，見示意圖
	1式

	5號井注水設施安裝與拆遷(含材料提供及施工)
	· 注水泵浦維護保養與安裝
· 供水管線鋪設：大於100公尺，見示意圖
· 高壓注水管鋪設：40公尺，見示意圖
· 注水試驗期間 ≧ 100KVA發電機租借(試驗全程)
	1式

	現地試驗及管線保養人員協助
	· 80人次，每日8小時，不定時通知且最慢隔天要到案場
· 日期2026/09/01~2027/02/28
	1式

	廠商主要工作人員個人意外險至少500萬以上
	· 於施工期間
	1式



2. 檢測方式/驗收標準：
· 廠商須依工研院要求，於現地進行設施安裝、拆遷。
· 廠商須依工研院要求，於現地進行設施檢修、試驗協助等人力支援。
· 提供之服務須符合本規範書需求規格及數量。
· 於需用日期116/02/28前由請購部門確認驗收。

3. 保固：
無

4. 廠商交付文件/附件：
無

5. 安全衛生注意事項：
提供丙種安全衛生業務主管或以上之資格

6. 廠商資格:
需為依法登記或設立之公司、行號或法人團體。

7. 其他
無



供水管線安裝示意圖：
[image: ]

注水設施安裝示意圖：
[image: 一張含有 戶外, 樹狀, 船隻, 水 的圖片

自動產生的描述][image: 一張含有 戶外, 地面, 管線, 工程 的圖片

自動產生的描述]
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