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[bookmark: _Toc480206202]規格/功能需求
	1
	品名
	單迴智慧型數位電錶

	
	數量
	8組

	
	規格/功能
	說明

	
	規格
	· 精確度/解析度：
· 電壓：0.3%以內/0.1V
· 電流：0.3%以內/0.001A
· 有效功率：0.5%以內/1W
· 量測範圍：
· 電壓：20~400V L-N / 35~600V L-L
· 電流：1%~120% CT 額定電流
· 有效功率：-999,999,999~999,999,999W

	2
	品名
	多迴路智慧型數位電表

	
	數量
	2組

	
	規格/功能
	說明

	
	規格
	· 精確度/解析度：
· 電壓：0.3%以內/0.1V
· 電流：0.3%以內/0.001A
· 有效功率：0.5%以內/1W
· 量測範圍：
· 電壓：20~400V L-N / 35~600V L-L
· 電流：1%~120% CT 額定電流
· 有效功率：-999,999,999~999,999,999W

	3
	品名
	智慧型資料接收器

	
	數量
	3組

	
	規格/功能
	說明

	
	規格
	· Cortex-A7 CPU 800MHz
· 512MB DDR3
· 1 x RS-485 or RS-232
· Direction Control (RS-485): Auto, by software
· Connector: Terminal block
· RS-485 Signal: Data+, Data-
· RS-232 Signal: TX, RX

	4
	品名
	4G路由器

	
	數量
	3組

	
	規格/功能
	說明

	
	規格
	· 可連網將數據回傳雲端平台


[bookmark: _Toc480206203]檢測/驗收標準
1. 可應用於指定地點
(1) 屈臣氏四維店（新北市板橋區四維路257號）
(2) 屈臣氏學甲店（台南市學甲區濟生路142號）
2. 依規格/功能需求驗收。
[bookmark: _Toc480206204]保固
· 保固一年
[bookmark: _Toc480206205]完工/結案日期
· 115年11月30日前完成收貨。
交貨地點
· 於屈臣氏四維店與學甲店驗收。



