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需求目標:
因應能專智慧電網計畫執行需求，進行分散式配電饋線管理整合平台UIUX設計開發委託，內容包含饋線重組演算法設定選擇、目標設定、參數調整及重組結果呈現等功能，以提升系統平台操作便利性、技術開發效率以及研究分析結果展現。


分散式配電饋線管理整合平台UIUX設計工項需求
A. 饋線重組最佳化介面設計
- 饋線案例輸入
- 饋線案例電氣資訊內容呈現 
- 饋線重組最佳化目標選擇
- 最佳化目標相關參數設定
- 演算法選擇及相關參數設定
- 執行最佳化控制介面
- 饋線重組前後拓樸圖片呈現
- 饋線重組前後電氣數據資料
- 重組前後數據比較介面
- 最佳化完成結果資訊介面
B. 歷史饋線重組最佳化查詢介面設計
- 依關鍵字、演算法等進行查詢功能
- 查詢結果包含:饋線名稱、演算法、重組目標、執行時間
- 提供選擇饋線重組執行結果(複選)，以提供饋線重組演算法結果比較
C.  饋線重組演算法結果比較介面
- 結果比較包含總線損、線損降低率、開關操作次數及執行時間
- 以圖表形式呈現比較結果
- 迭代次數之收斂曲線 
D.  UIUX guildline
可用性（Usability）
1.	一致性（Consistency）
所有操作行為與視覺元素須保持一致，包括按鈕、字體、顏色、圖示及操作流程等。
2.	易用性（Ease of Use）
演算法選擇、目標設定及參數調整等功能應具備直覺且清楚之操作流程。
3.  錯誤預防（Error Prevention）
重要操作須提供確認機制，例如執行演算法、修改重要參數及重新執行等操作。
4.  資訊呈現（Information Visualization）
饋線拓樸、重組結果及最佳化指標應以適當之圖形化方式呈現，提升使用者判讀效率。
UX 流程（User Experience Flow）
5.  使用者操作流程（User Flow）
定義使用者從「選擇演算法 → 設定目標 → 設定參數 → 執行饋線重組 → 查看結果」之完整操作流程。
6.  使用者操作情境（User Scenario）
依實際智慧電網研究與饋線重組應用情境，規劃操作介面及資訊呈現方式。
E.  弱點掃描與資安防護
- 弱點掃描（SQL Injection、XSS、CSRF 等）
- HTTPS / SSL 加密檢測
- 系統與元件版本安全性分析
- 帳號權限與弱密碼檢測
- 安全性修補建議與風險分級報告

交付物:
1. 分散式配電饋線管理整合平台UIUX 設計一式
2. UIUX guildline 一式
3. UIUX 設計原始碼、頁面功能說明、變數定義以及API設計文件一式
4. 弱點掃描資安防護報告 一式

驗收標準: 需實際進行 Demo 展示及操作驗證，確認介面功能符合需求，並完成演算法選擇、目標設定、參數設定及饋線重組結果展示等功能之操作流程。




交付時程:
116年11月30日全部履約完成
保固: 一年
技術諮詢服務 : 4小時


