A552005443系統組裝元件(規格):
一、球磨機組件 x1組 (型號 MUBM 340)
· 球磨機電源: AC110/220V
· 尺寸(W x D x H): 85 x 32 x 19 cm
· 馬達功率/轉速: 100W/0 ~ 1500 rpm
· 馬達定時: 0 ~ 999分/持續
· 球磨滾軸長度/直徑:40 cm/40 mm

二、篩分器組件 x1組 (型號 VIB-RO)
(1)篩分器電源: AC110/220V
(2)尺寸(W x D x H): 30 x 30 x 33 cm
(3)馬力/回轉速: 0.25 HP/1000 ~ 6000 rpm
(4)馬達定時/功率: 60分/100W
(5)附件:標準分析篩x5(不鏽鋼，18目/35目/60目/270目/400目，內高6cm/直徑20cm)，篩網底蓋 x 1(直徑20cm)。

