比尺模型波浪發電機組儲能系統開發與總成試驗 
採購規範書

採購案號：A552005750







目錄
一、目的及用途	2
二、工作內容與規格	2
三、檢驗/驗收標準	3
四、其他事項	3
五、工作查核點	3
六、付款方式	3



[bookmark: _Toc244548398]一、目的及用途
採購範圍包括波浪發電機組次系統發電儲能裝置1套、監控系統介面開發，以及總成整合與功能試驗作業。
[bookmark: _Toc244548399]二、工作內容與規格
本工作包含以下項目：
A.發電儲能裝置1套、監控系介面開發:
1. 儲能裝置：該裝置為kw及比尺模型機組次系統所用，儲存發電機所產生之電力的裝置，確保監測系統有足夠電力使用，包含至少9.6 kWh以上儲能模組、超級電容16v-500f兩組以上及電源轉換設備。
2. 監測系統介面開發：用以量測波浪發電機組相關參數，進行即時監控，包含電壓、電流、轉速、波高計等物理量，並進行功率換算等相關功率特性參數。

B.總成整合與功能測試作業：
1. 儲能系統整合組裝：需進行波浪發電機組電力儲能裝置整合安裝作業，確保尺寸安裝無虞，並負責相關所有整合安裝，包含電力儲能載台、電線接線、端子製作…等相關整合安裝與測試作業。
2. 監測系統總成測試：於水槽進行整合波浪發電機與監測系統量測介面測試，紀錄驗證測試成果。


[bookmark: _Toc171428710]A.波浪發電機電力系統裝置開發
	品項
	規格/需求
	數量/式
	備註

	(1) 儲能裝置
	電力規格：
· 9.6 kWh以上儲能模組
· 充電電壓14.4V~14.8V 
· 充電電流10A~20A
· 最大放電電流25A~30A
· 適用溫度0℃~50℃
· 重量30kg
· 防水等級IP56
· 包含結構體與固定器
· 其他：包含固定架、端子接頭、導線…等
	1式
	如圖1所示

	(2) 監測系統介面開發
	· 量測項目包含:
電壓、電流、轉速、波高計等物理量。
· 功率換算：
包含卸載箱、充電功率、電機輸入、浮體輸入等相關功率特性參數。
· 具有即時功率圖形輸出。
	
	如圖2所示


[bookmark: _Toc171428712]
三、檢驗/驗收標準
	驗收標準項目
	驗收標準/報告

	電力儲能裝置
	如採購規格需求內容，提供相關流程作業記錄

	監測系統介面開發
	如採購規格需求內容，提供相關流程作業記錄



[bookmark: _Toc171428715]四、其它事項
(1) [bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]因本案屬於研發測試案，若有尺寸或變更功能需求，廠商需配合本院進行設計修改變更。
(2) 若有裝配不合、孔位錯誤與無法組立....等裝配問題，需依本院要求修改、調整或重新加工至可測試狀態，並本院確認功能正常後，方得驗收。
(3) 本元件以功能性設計為主，若有原設計缺失須配合修改至達功能為止。
(4) 開發流程中若有缺少相關工具材料等，由承包商自行負擔。
(5) 貨品交付本院前，廠商需保證外觀無受損現象，若於施作過程中，外觀有受損，廠商需協助修復完整。
(6) 承包商須配合工研院的時間與地點不定期進行平台開發進度報告，以每周1次為限，協助並解決開發上問題，並繳交進度報告。由本院發mail通知廠商報告時間。
(7) 因進度落後造成實驗測試損失及計畫達成率不良，廠商應賠償相關損失，由本院判定。
(8) 若廠商未依照工研院施工規範及需求擅自變更，本院可要求停止合約，並要求賠償相關損失。


[bookmark: _Toc171428716]五、工作查核點
	項目
	日期
	備註

	監測系統總成測試
	115年11月30日前
	量測系統介面開發完成需通知本院，由本院人員至現場指導廠商協助安裝，需搭配其他相關元件進行整合測試。 





[bookmark: _Toc171428717]六、付款方式
	項目
	驗收項目
	預定日期

	完成後一次付款
	至指定測試場地，進行功能性驗收並提共相關驗收資料
，經本院驗收合格後，支付款項
	115年11月30日


[bookmark: _Toc171428718]七、參考附圖
[image: ]
圖1、波浪發電機電力儲能裝置總成示意圖
[image: ]
圖2、量測介面開發示意圖
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