116年度
光復冷卻循環系統藥劑添加檢測契約
契約案號：B04885
                 廠商：

廠務冷卻水藥劑供應契約

立約人

財團法人工業技術研究院(以下簡稱工研院)
                      (以下簡稱廠商)
緣雙方為化學物料供應事宜，特立本契約，並同意條件如下：
第一條：雙方合意

雙方特此同意依下列條款履行服務事宜。

第二條：服務項目

一、空調冷卻系統及附屬設備冷卻處理用化學品供應價格一覽表附表二。

二、冷卻水質分析檢驗報告。

第三條：服務方式

一、每月固定提供該月份冷卻循環系統使用冷卻處理用化學品用量。

二、每月固定時間取樣分析冷卻水水質，並於取樣時，需會同管理單位同意，做成記錄。

三、交貨地點：詳冷卻處理用化學品供應服務規範書附表三。

第四條：廠商應遵守事項：
一、廠商服務工作應遵照工研院之監督指示，並簽署承攬商安全衛生承諾書如附表四及維修護作業安全衛生作業告知內容規定執行如附表五。

二、廠商工作人員應按工研院門禁管理辦法進出工研院院區，同時遵守工研院有關安全，保密及其他管理規章之規定。

三、廠商工作人員於工作完畢後，應將現場恢復原狀。

四、廠商應配合工研院上班之作息時間內送貨。

五、廠商對本產品應依其特性，選用必要之固定與包裝方式，以避免運送途中因搬運受損而影響其正常功能。

第五條：驗收

廠商應於每件工作完成後立即通知工研院，並於工作單內詳細填報冷卻處理用化學品費用。工研院依據雙方簽訂之廠牌、本產品之純度、供應價格、及運送要求注意事項等辦理驗收。
第六條：付款方式
一、經驗收合格後，依工研院每月定期付款方式支付。

二、每月需配合資材組對帳為原則，結帳時，廠商有義務提列工研院各單位採購產品之清單，清單內容包含訂購藥品之數量、日期等相關記錄資料供工研院參考。
三、發票抬頭：工業技術研究院，統一編號：02750963，發票請寄：新竹縣竹東鎮中興路四段195號89館B100室 資材一部  XXX小姐（電話:03-59XXXXX）。
第七條：罰則

廠商接獲工研院供貨通知，於3日內交貨，而未依工研院要求之期限交貨者，每逾一日罰此次貨款的千分之一，上限為百分之十(從當筆貨款扣除)。

第八條：履約保證

廠商應依本契約知悉或持有之工研院機密資訊文件，非經工研院事前書面同意，不得洩漏或交付予任何第三人。廠商應負責要求其他工作人員遵守本條之約定。廠商工作人員違反本條約定者，廠商應負責賠償工研院因此所受之損害。廠商在本條中之責任不因本契約終止或解除而免除。

第九條：保險及意外事故之責任：
廠商應為派至本院工作人員辦理勞工保險，其工作人員如發生意外致生財物、身體或生命之危害時，概由廠商負全責，與工研院無涉，或因廠商工作不慎而致工研院人員或第三者遭到傷害時，概由廠商負賠償責任。

第十條：轉包禁止

廠商在本契約中之權利及義務，非經工研院事先書面同意，不得轉讓予任何第三人。
第十一條：合約終止及暫停執行

一、除本契約另有約定者，從其約定外，任一方當事人不履行本契約或不照本契約履行時，他方得以書面通知其於七日內改正，逾期未改正者，他方得以書面通知終止該次之維修工作或本契約，並請求損害賠償。
二、該次維護工作或本契約被終止後七日內，廠商應將其取自工研院之任何資料、文件及其手抄本、影印本返還工研院。

三、合約期間如有一方不願意續約者，應於二個月前以書面通知他方，終止

本契約。本契約因工研院本身業務需要，有終止或解除部分或全部合約

之必要者。得於一個月前通知廠商，廠商應予配合辦理，惟因而終止或
 解除合約者，工研院應依契約價金給付廠商已完成之標的。
第十二條：有效期限

本契約有效期間自 2027年01月01日起 至2027年12月31日止。
第十三條：合意管轄

若因本契約而發生爭訟時，雙方特此同意以台灣新竹地方法院為第一審轄法院。

第十四條：完整合意

本契約及其附表構成雙方對本案之完整合意任何於本契約生效前經雙方協議但未記載於本契約或附表之事項，對雙方均無約束力，附表之效力與本契約同，但兩者有牴觸時，以本契約為準。

第十五條：契約附表

1、 本契約正本一式兩份，雙方各執正本各一份，契約正本所需印花由雙方自理，如有誤繕以正本為準。

二、每份契約附件包含：工業技術研究院藥劑添加檢測契約規範書、承攬商安全衛生承諾書，均視為本契約之一部份。 
立　約　人：

財團法人工業技術研究院


  代理人姓名：張 培 仁　　　　( 簽章 )

職　　稱：
院長

地　　址：
新竹縣竹東鎮中興路4段195號


統一編號：
02750963
廠商全名： 
代理人：

職稱：

地址：

合約連絡人： 
電話：

傳真：

統一編號：  
中　　　華　　　民　　　國　　116　年  01  月     日
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                       承攬商安全衛生承諾書
                                     版本日期：20211001

立書人茲承攬貴院 FY116光復冷卻循環系統藥劑添加檢測契約 工作，特此確認已進入貴院網站完成查閱「院外人員至本院作業安全衛生管理基準」及「承攬人安全衛生守則」(必要時將洽貴院資材部門、請購單位或安全衛生管理部門索取紙本)；立書人並承諾：

1. 依法設置職業安全衛生管理人員。

2. 作業前將參與貴院請購部門召開之安全衛生會議。

3. 轉知僱用入場作業之勞工，瞭解應遵守之法令及本院安全衛生管理相關規定；包含不同作業或服務類別所應符合之法令資格或證照要求。

4. 僱用入場作業之勞工，已符合下列事項：

(1) 投保勞工保險 (或職業災害保險) 及其他指定之保險。

(2) 依法執行健康檢查，無勞工健康保護規則所列不適合作業之情況。

(3) 完成防止職業災害必要之安全衛生教育訓練。

立書人並保證立書人與立書人所僱用入場作業之勞工，於作業期間內，均將確實遵守職業安全衛生法規、貴院「院外人員至本院作業安全衛生管理基準」及其他安全衛生規定，若有再承攬情形將轉告並督導再承攬人確實遵守所有相關之規定，作業過程如有違規事項願依規定接受處罰。

倘因故意或過失造成任何人身或財產之損害或發生職業災害或其他任何意外事故，立書人願負一切責任，並負責賠償貴院因此而遭受之一切損失。立書人向貴院借用之消防器材、安全標誌、及其他機械、設備或器具，若有損壞或遺失願照價賠償。

此  致

財團法人工業技術研究院

立承諾書承攬商： 
負 責 人 簽 章： 
身分證/統一編號：

住
     址： 
電
     話：

備註：1. 本單應由承攬商簽署完整，並加蓋承攬商公司印信。

2. 一般採購案者，由承辦人洽承攬商填寫。承攬商完成用印擲回後，通知請購部門於作業前召開安全衛生會議。本單由採購部門及承攬商各留存一份。

3. 自辦購案者，由請購部門洽承攬商填寫。承攬商完成用印擲回後，通知請購部門於作業前召開安全衛生會議。本單由請購部門及承攬商各留存一份。

4. 「院外人員至本院作業安全衛生管理基準」及「承攬人安全衛生守則」查閱網址:https://vendor.itri.org.tw/default.aspx →供應商資訊→法規與須知佈告欄

 請購單號：           
FY116光復冷卻循環系統藥劑添加檢測契約
施工規範書

壹、施工範圍：
光復院區

貳、一般規範：

1. 承攬商所攜帶工具及設備應符合相關法令要求，使用之臨時用電必需經設施工程人員指定供電位置接出，並經自備適當容量之漏電斷路器方可使用。

2. 欲參與此項工程之廠商，投標前需會同請購人至現場會勘，充分了解施工範圍實際狀況與相關需求，否則日後承包商不得藉任何理由推諉或要求給於補償與加價。

3. 本工程為責任施工，報價單所列數量僅供承包商估算及施工之參考。

4. 本工程標單包含完成此項工程之所有未詳列於標單上的配件。

5. 廠商於施工前需與請購人協商施工日期後方得以施工。

6. 施工前防塵措施及每天清理施工現場、廢棄物當天清離。

7. 廠商於施工期間於每日施工完畢時，將現場清理乾淨始可離開。

8. 廠商在施工時須特別注意安全，施工人員的防護裝備需齊全，應依「本院院外人員至本院作業安全衛生管理基準」之相關規定辦理。
9. 廠商於工程完畢須會同業主相關人員勘察現場復舊情形，如確屬廠商施工時破壞，廠商須負責修復。

10. 本工程完工驗收後保固一年。

11. 廠商進入院內施工應穿著工作服或背心(附有廠商名稱及編號)，違反規定者即令停止施工，如屢勸屢犯則依本院相關規定辦理。

3、 相關規範：

1、 承包商進入院區工作人員需穿著該公司明顯識別衣服或背心，施工區域需作防護措施並張貼警示標示，施工前、完工後現場復原及環境清潔整理。實驗室內設備需配合防護處理，如有損傷則須負責賠償與復原。

2、 光復院區冷卻水塔設備(如附件一)水質控制。

3、 冷卻水質檢驗控制，控制項目及標準值(如附件二)。

4、 每周固定時間於各冷卻水塔檢測水質，並適當補/排水以維持水質標準，廠商需提出每周冷卻水塔計算加藥量及排放量。

5、 每月固定時間於冷卻水塔取樣分析冷卻水質，依水質檢驗分析項目及標準做成記錄。

6、 每年六月執行各冷卻水塔退伍軍人菌檢測，合格標準依衛生福利部-水中退伍軍人菌檢測方法(NIEA E238.51C)。

7、 冬/夏季需空調系統實際運轉需求做藥劑量增減調整，廠商應配合執行，並依實際支出工料計費之。

8、 廠商應於次月五日前，將服務工作明細清單、水質分析報告、檢具發票或合法收據交工研院承辦部門審查無誤後，依照工研院每月定期付款方式辦理。

9、 工作所需之儀器、工具及設備概由廠商自備。

4、 附件：

附件一、

	     
	光復院區
	水塔

	
	1館
	1.750RT*1座

	
	2館
	1.1600RT*1座

	
	6館
	1.350RT*1座
2.225RT*1座

	
	7館
	1.675RT*1座

	
	9-1館
	1.125RT*1座
2.150RT*1座

	
	17館
	1.150RT*2座

	
	19館
	1.125RT*1座

	
	23館
	1.100RT*1座
2.150RT*1座

	
	26館
	1.150RT*2座


附件二、

控制項目
冷卻水標準值

1.pH
7.5~9.5

2.鹼度
350(PPM)以下

3.總硬度
500(PPM)以下

4.有機磷酸鹽
5(PPM)以上

5.電導度
1200µs/cm以下（AT25℃）

6.藍式指數
+0.20~+2.50

7.紀錄日期         取樣日期

8.排水錶度數       取樣日期排水度數
附件三、

計　價　方　式

1.人工費(A)：

A＝每人工作小時工資率×時數　

 (每人工小時工資率以TWD  計算，不含營業稅)

2.水質分析檢驗費用(B):

B＝每次檢驗費用×次數

(每次分析檢驗費用為TWD  計算，不含營業稅)

3.材料費(C)：

C＝依附件四合約單價計算(不含營業稅)

4.總價(D)：


D＝A+B+C

備註：本契約計價方式限用每一維修案總價新台幣壹拾萬元(含)以下。

附件四、
各型冷卻水塔每月份材料計價表

	處理

項目

水塔

RT數
	防垢劑(412D)
	微生物控制劑(401)
	備註

	
	用量（g）
	金額（不含稅）
	用量（g）
	金額(不含稅）
	

	3CT
	840
	
	168
	
	

	5CT
	1,400
	
	280
	
	

	8CT
	2,240
	
	440
	
	

	10CT
	2,800
	
	560
	
	

	15CT
	4,200
	
	840
	
	

	20CT
	5,600
	
	860
	
	

	25CT
	7,000
	
	900
	
	

	30CT
	8,400
	
	1,000
	
	

	40CT
	11,200
	
	1,300
	
	

	50CT
	14,000
	
	1,600
	
	

	80CT
	22,400
	
	1,800
	
	

	100CT
	28,000
	
	2,000
	
	

	125CT
	35,000
	
	2,580
	
	

	150CT
	42,000
	
	3,460
	
	

	175CT
	49,000
	
	3,880
	
	

	200CT
	56,000
	
	4,000
	
	

	300CT
	84,000
	
	5,000
	
	

	500CT
	140,000
	
	9,000
	
	

	700CT
	196,000
	
	10,400
	
	

	800CT
	224,000
	
	14,000
	
	


附註：1.本頁材料經本院驗收之日起，廠商需負責葯劑保固一年。


