LED廢照明光源拆解可行性試驗
1. 供應商：需具廢LED平板燈智慧化拆解設計經驗
2. 規格：
(a). 進行一體式平板燈之燈框與燈體間的鎖固螺絲(附件1示意圖之藍色圈選位置處)之拆解裝置構想設計。
(b). 需建置拆解機構，並實際測試至少3種不同品牌類型平板燈的鎖固螺絲。所需之平板燈可由委託單位提供。
(c). 拆解方式：可包含以電動螺絲起子自動拆解或其他方式拆解。
3. 驗收：需交付 “LED廢照明光源拆解可行性試驗” 報告乙份。報告內容需包含：(a). 鎖固螺絲之拆解裝置構想設計乙式，(b). 以所建置之拆解機構，進行拆解試驗的結果乙式(含理論基礎、相關參考文獻、工作原理、執行步驟及流程說明等)，(c). 拆解試驗時之相關試驗照片、影片及記錄。
4. 交貨日：115年12月18日前。
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